BSH, N1310 02.06.2017

Kontrollprofile:

9001 Schnitt mit 221 - im Kontrollprofil = 4 Fehltiefen,

9001 Schnitt mit 219 – im Kontrollprofil = 2 Fehltiefen

9002 + 9003 okay